**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Doğrudan Temin Numarası :20DT380669

Malın Adı :Güvenlik Bariyeri Kumanda ve Sensör Alımı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A |  B |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Güvenlik bariyeri kumandası | adet | 10 |  |  |
| 2 | Güvenlik bariyer sensörü | çift | 5 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza  |

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

|  |  |
| --- | --- |
| Telefon | (0276) 221 22 13 |
| e-posta | imid.satinalma@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bir Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. km |
| Ayrıntılı Bilgi | Bilgisayar İşletmeni-Ali ALSAY (Dahili 1625) |

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Teklifler e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılabilecektir.

3-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödenekler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

4-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

5-Muayene esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6- Teklifler 27/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır.

**Teknik Şartname:**

**BARİYER KUMANDASI**

-10 adet olmalıdır.

-2 kanallı vericisi olmalıdır.

-Erişim mesafesi 50/100 m olmalıdır.

-23 A tipi 1 pil ile 12 V pille çalışmalıdır.

-Kumandaya uyumlu 30adet pil olmalıdır.

**BARİYER SENSÖRÜ**

-5 adet olmalıdır.

0000-Uzun mesafede cisim algılamalıdır.

-Alıcı ve verici karşılıklı konularak aradan bir cismin geçip geçmediği anlaşılabilir olmalıdır.

-Alıcı sensör içinde röle vardır. Bu sayesinde sinyal geldiğinde isteğe göre röle kontağı açık veya kapalı hale getirilebilmelidir.

-Çalışma voltajı 12V-24V olmalıdır.

-Duvara metale monte edilebilir yapıda olmalıdır.

-Bft TYPE GIOTTO 60 S BT Marka model bariyere uyumlu olmalıdır.

