**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :Tıp Fakültesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Doğrudan Temin Numarası : 21DT756503

Malın Adı :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | | | B | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 4K Webcam | adet | 10 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |

Teklifler 22.11.2021 saat 17.00’a kadar [tip@usak.edu.tr](mailto:tip@usak.edu.tr) adresine gönderilebilir.

4K Webcam Teknik Şartnamesi

1- Çözünürlük: En az 4K/30 fps, 1080p/30 veya 60 fps, 720p/30, 60 veya 90 fps olmalıdır.

2- Kamera çözünürlüğü en az 13 megapiksel olmalıdır

3- Odaklama otofokus olmalıdır

4- Mercek türü cam olmalıdır (Plastik olmamalıdır)

5- Mikrofon stereo olmalıdır.

6- Diyagonal görüş alanı (dFoV): 90°/78°/65° olmalıdır

7- Dijital yakınlaştırma: Ena z 5x olmalıdır

8- Bağlantı USB C olmalıdır

9- Tripod bağlantısı olmalıdır

10- Dizüstü bilgisayar, LCD veya monitör ile uyumlu çıkarılabilir evrensel montaj klipsi olmalıdır

11- Düşük yada doğrudan güneş ışığını düzeltebilecek HDR özelliği olmalıdır

12- Kaydırma, eğme ve yakınlaştırma denetimi için isteğe bağlı Kamera Ayarları uygulamasıyla görüntü denetimleri olmalıdır

13- Windows için kızılötesi algılayıcı teknolojisi olmalıdır

14- Birlikte aşağıdaki özelliklerde masa tripodu verilmelidir

a- Kamera tripodu metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.

b- Kamera tripodunun alt kısmında yuvarlak taban olmalıdır ve tabanın çapı en az 15 cm olmalıdır.

c- Kamera tripodunun maksimum yüksekliği en az 46 cm olmalıdır.

d- Kamera tripodu boyu ayarlanabilmelidir.

e- Kamera tripodunun T bar uzunluğu en az 30 cm olmalıdır.

f- Kamera tripodu tamamen kapalıyken 30 cm olmalıdır.