**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Doğrudan Temin Numarası :22DT304721

Malın Adı :Bilişim Malzemesi Alımı

Teklif İçin Son Tarih :01.04.2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | | | B | |  |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | 3 metre Hibrit Fiber HDMI Kablo | adet | 10 |  |  |  |
| 2 | Mikrofon standı | adet | 4 |  |  |  |
| 3 | 5 metre Hibrit Fiber HDMI Kablo | adet | 10 |  |  |  |
| 4 | 15 metre Hibrit Fiber HDMI Kablo | adet | 10 |  |  |  |
| 5 | 3 metre CAT-6 Bağlantı Kablosu | adet | 45 |  |  |  |
| 6 | 5 metre CAT-6 Bağlantı Kablosu | adet | 15 |  |  |  |
| 7 | 15 metre CAT-6 Bağlantı Kablosu | adet | 5 |  |  |  |
| 8 | USB a 2.0 erkek dişi çevirici (1 mt lik) | adet | 30 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |

**TEKNİK ŞARTNAME**

**HİBRİT FİBER HDMI KABLO**

Kablo yeni nesil hibrit/fiber hdmı kablo olacaktır. Kablonun video band genişliği en az 6 Gbps olmalıdır. Kablonun desteklediği çözünürlükler 480p, 720p, 1080i, 1080p, 3D Full Hd 1920x1080, Wuxga 1920x1200, 2K, 4K (30p), 4K (60p) desteklemelidir. Kablonun konnektör tipi 2.0 A tip olmalıdır. Kablonun türü 4 çekirdekli Om3 çok modlu fiber, 7 çekirdekli %100 bakır kablo olmalıdır. Kablonun maksimum gerginlik kuvveti en az 100N olmalıdır.

**CAT-6 BAĞLANTI KABLOSU**

İletken : Mono tavlı bakır AWG23   
İzolasyon : PO - Poliolefin   
1. Ekran : Bireysel AL/PET folyo - %100 kapama   
Toprak Teli : Mono kalaylı bakır AWG26   
2. Ekran : ALPET folyo - %100 kapama   
Kılıf : PVC veya LSZH - RAL 4001 Mor   
Standartlar : EIA/TIA 568-B2-10 / IEC 61156-5 Ed2 EN 50288-10-1

**MİKROFON STANDI**

Mikrofon standı yükseklik:32.5-42.5 arası olmalıdır. Mikrofon standı yatay:29.5 Cm(Ayarlanabilir) olmalıdır. Mikrofon standı ağırlık:1400 Gr olmalıdır. Mikrofon standı tabla çapı:170 Mm(5 Mm Sac) olmalıdır. Mikrofon standı nikelajlı boru olmalıdır.