**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı: Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

Malın Adı: Kapalı Yüzme Havuzuna Malzeme Alımı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | | | B | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Dijital Duvar Tipi Havuz Saati | Adet | 2 |  |  |
| 2 | Plastik Dolap | Adet | 1 |  |  |
| 3 | Kaygan Zemin Levhası | Adet | 5 |  |  |
| 4 | Kronometre | Adet | 1 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

|  |  |
| --- | --- |
| Telefon | 0276 221 21 72 |
| e-posta | usem@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü  1 Eylül Kampusü, İzmir Yolu 8. Km. Merkez/UŞAK |
| Ayrıntılı Bilgi | Şube Müdürü Sezayı DAŞDEMİR (usem@usak.edu.tr) |

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj yüklenici firmaya aittir.

3-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 30 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

4-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

5-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

6- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

7-Teklifler **15/09/2023** tarihi saat **14:00**’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir.

1. **DİJİTAL DUVAR TİPİ HAVUZ SAATİ ÖZELLİKLERİ**

* Saat- Dakika ve saniye ve ortam sıcaklık gösterim ekranlı olmalıdır.
* Ekran veri girişi için uzaktan kumanda seçeneği bulunmalıdır.
* En az 160 mm ekran dijit yüksekliği olmalıdır. Uzunluk ise en az 500 mm olmalıdır.
* Ekran rengi Yeşil ya da beyaz renk LED ışık olmalıdır
* Ekran paneli suya ve neme dayanıklı Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil çerçeve olmalıdır.
* Ortam sıcaklık ölçüm hassasiyeti 0,5 ‘derece kadar olmalıdır.
* Ekran led ömrü 100000 saatten az olmamalıdır.
* Elektrik kesintilerinde en az 6 saat devreyi çalıştıran şarzlı pil ya da akü olmalıdır.
* Giriş voltaj gerilimi 230 V olmalıdır.
* Kurulumu için işçilik dâhil olmalıdır.
* En az iki yıl garantili olmalıdır.

1. **PLASTİK DOLAP ÖZELLİKLERİ**

* İki kapılı en az iki raflı olmalıdır.
* Malzeme: plastik malzemeden olmalıdır.
* Kilit takılabilir olmalıdır.
* Toplam taşıma kapasitesi: En az 40 kg olmalıdır.
* Ürün ölçüleri: derinlik 60 cm x uzunluk 100 cm x yükseklik 95 cm
* En az iki yıl garantili olmalıdır.

1. **KAYGAN ZEMİN LEVHASI ÖZELLİKLERİ**

* Plastik katlanabilir, elle tutulabilen yer tipi
* Sarı renk
* En az iki yıl garantili olmalıdır.

1. **KRONOMETRE ÖZELLİKLERİ**

* Elektronik kronometre 59 dakika, 59 saniyeye kadar 0,01 saniye hassaslıkta zaman ölçer olmalıdır.
* Kronometre 100 saniyede ile bir 50 -100 tura kadar sayım özelliği olmalıdır.
* Kronometre En hızlı ve ortalama zamanı anımsama özelliği olmalıdır.
* Kronometre de Hafızanın sıfırlandıktan sonra ya da çalışma sırasında tekrar geri

gelebilme özelliği olmalıdır.

* Kronometre (99 59 saniye ileri sayım ve 99 dakika 59 saniye geri sayım )
* Kronometre Sıvı girmeyen yapıda olmalıdır.

Kronometre 100 hafızalı olmalıdır.

* Kronometre 23 Saat 59 Dakika 59 Saniyeye kadar zaman tutma özelliği olmalıdır.