**T.C.**

**UŞAK ÜNİVERSİTESİ**

**SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

KONU: Tekliflerin İstenmesi

 Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’nda kullanılmak üzere 2 kalem malzeme alınması düşünülmektedir.

 Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

# BİRİM FİYAT CETVELİ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN | TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ) |
| SIRA NO | CİNSİ / TÜRÜ | ÖZELLİKLERİ | ADEDİ | BİRİM FİYATI |
| 1 | Perçin kesme makası | adet | 2 |  |  |
| 2 | Perçin tabancası uçları ve dayama demirleri  | set | 1 |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |
| **NOT:**1. Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
2. Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır.
3. Ödeme esnasında % 0,948 KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
4. Nakliye, hamiliye, işçilik, montaj vb. giderler yüklenici firmaya aittir.
5. Mal / hizmetler kısmi teklife kapalıdır.
6. Hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
7. Teknik şartnameye ve numuneye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal / hizmetler kabul edilmeyecektir.
8. Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
9. Teklif verme süresi 18.11.2019 tarihi mesai saati bitimine kadardır.
10. İşi alan yüklenici firma işe başlamadan, idare ile iletişime geçip teknik personel koordineli işi tamamlamak zorundadır.
11. Mal / hizmet siparişe müteakip 7 gün içerisinde Meslek Yüksekokulumuza teslim edilecektir.
 |

Ek: Teknik şartname.

 Oda/ Firma Adı Unvanı

 / Kaşe –İmza

Teklif verilebilecek Adresler:

|  |  |
| --- | --- |
| Posta / Elden teslim | Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu (Satın alma Birimi) İzmir Yolu 8. Km Merkez / Uşak |
| E-Posta | sivilhavacilikmyo@usak.edu.tr |
| Ayrıntılı bilgi Tel-Fax | 02762212121 - 7700 |
| Uşak Vergi Dairesi No | 7710337318 |

|  |
| --- |
| **Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Demirbaş Malzeme Alımı için Teknik Şartname** |
| **S.N.** | **Malzemenin Teknik Özelliği ve Satın Alma Koşulları** |
| **1** | 3/16” ile ¼” aralığında 1/16” basamaklarla perçin boyunu ayarlayabilme özelliğine sahip olmalıdır. |
| **2** | Havşa ve mercimek başlı havacılık perçinlerini dövebilecek uçlara ve dayama demirlerine sahip olmalıdır.  |