**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı : Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası :22DT1211814

Malın Adı :Laboratuvar Malzemesi Alımı

Teklif İçin Son Tarih: 11.11.2022 Saat:13:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  B |  |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | Falcon Tüp (15 ml lik) | adet | 100 |  |  |  |
| 2 | Falcon Tüp (50 ml lik) | adet | 100 |  |  |  |
| 3 | hücre Kültürü Plağı (24 lü) | adet | 100 |  |  |  |
| 4 | SYBR™ Safe DNA Gel Stain | adet | 1 |  |  |  |
| 5 | Büret | adet | 1 |  |  |  |
| 6 | Diapozon Seti (5 li) | adet | 3 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza  |

* Malzemelerin 10 Aralık 2022 tarihine kadar teslim edilmesi gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar teslim edilmeyen malzemelerin siparişi iptal edilecektir.
* Teklifler tip@usak.edu.tr adresine gönderilebilir.

**15 ml Falcon Tüpü Teknik Şartnamesi**

* Ultra şeffaf, saf polipropilenden üretilmiş olmalı ve konik tabanlı olmalıdır.
* Vida kapaklı olmalıdır. Kapak kapatıldığında kesinlikle sızdırmamalıdır.
* 15 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.
* Santrifüj işlemine dayanıklı olmalıdır.
* Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden ölçüm işaretleri olmalıdır.

**50 ml Falcon Tüpü Teknik Şartnamesi**

* Ultra şeffaf, saf polipropilenden üretilmiş olmalı ve konik tabanlı olmalıdır.
* Vida kapaklı olmalıdır. Kapak kapatıldığında kesinlikle sızdırmamalıdır.
* 50 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.
* Santrifüj işlemine dayanıklı olmalıdır.
* Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden ölçüm işaretleri olmalıdır.

**24’lü Hücre Kültürü Plağı Teknik Şartnamesi**

* Hücre kültürü için uygun olmalıdır.
* Steril olmalıdır.
* Düz dipli ve kapaklı olmalıdır.
* Çalışma hacmi 1 ml olmalıdır

**SYBR™ Safe DNA Gel Stain Teknik Şartnamesi**

* Agaroz veya akrilamid jellerde DNA'nın görselleştirilmesi için kullanılabilmelidir.
* SYBR® Safe boyası, mavi ışık ya da UV uyarımını kullanabilen etidyum bromür için daha az tehlikeli bir alternatif olarak özel olarak formüle edilmiş olmalıdır.
* Spesifik olmayan arka plan floresansını azaltarak hassasiyeti arttırmalıdır.
* RNA boyama dahil tüm boyama uygulamaları için etidyum bromür yerine kullanılabilmelidir.
* Deteksiyon metodu floresan olmalıdır.
* DMSO'da 10.000X konsantre olarak verilmelidir.
* Saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| https://mail.google.com/mail/u/2/images/cleardot.gif |

 |  |

**Büret Teknik Şartnamesi**

* Borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.
* Musluklar PTFE (teflon) ve düz olmalıdır.
* Conformıty grup sertifikasında sahip olmalıdır.
* A kalite standartlarına uygun olmalıdır.
* 50ml hacminde olmalıdır.
* 0,1 Oml taksimatlı olmalıdır.
* Yanında teklif olarak masaüstü kullanabilmek amaçlı 3 ayak, çubuk 75 cm ve kıskaç verilmelidir.

**Diapozon Seti Teknik Şartnamesi**

* Ses titreşimlerinin belirlenmesinde kullanılan diapozon seti pratik bir kullanım sunmalıdır ve ideal ölçülerde olmalıdır.
* 5’li diapozon seti alüminyum malzeme kullanılarak imal edilmiş olmalıdır.
* Set içerisinde 128, 256, 512, 1024 ve 2048 frekans diapozonlar bulunmalıdır.
* Tüm parçalara uygun yuvaların mevcut olduğu özel taşıma deri çantası içinde olmalıdır.