**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı : Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası :23DT1145529

Malın Adı :İnfrared Ateş Ölçer ve Tıbbi Atık Kutusu Alımı

Teklif için Son Tarih: 20/10/2023 14:00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | | | B | |  |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | İnfrared Ateş Ölçer | adet | 15 |  |  |  |
| 2 | Tıbbi Atık Kutusu(5lt lik) | adet | 70 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |  |

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

|  |  |
| --- | --- |
| Telefon | (0276) 221 21 21 |
| E-posta | tip@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bir Eylül Kampüsü  İzmir Yolu 8. km |
| Ayrıntılı  Bilgi | Memur Fatma ŞAVKAR (Dahili 6018) |

NOT: 1-Teklifler [tip@usak.edu.tr](mailto:tip@usak.edu.tr) adresine gönderilecektir.

2-Teklifler kalem bazında değerlendirilecektir.

3-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

4-Nakliye gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

5- Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir.

7-Teklif edilen ürünlere ait kataloglar teklifle beraber gönderilecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |

**İnfrared Ateş Ölçer Teknik Şartnamesi**

1. İnfrared probu ile hastaya dokunmadan ateş ölçebilmeli.
2. Üzerinde aydınlatması olan LCD ekran olmalı
3. Açma/kapama ve ısı ölçüm düğmeleri olmalı
4. Seçime göre Celcius/Fahrenheit ölçüm yapabilmeli
5. Ses açma kapama düğmesi olmalı
6. Pil ile çalışabilmeli
7. Isı ölçeri tutmak için el tutamağı olmalı

**Tıbbi Atık Kutusu Teknik Şartnamesi**

1. Kesici ve delici atık kutusu (K.D.A.K) üç parçadan oluşmalıdır. Gövde, Tutamaçlı dört noktadan kilitlenebilir kapak ve kilitlenebilir üst kapak.
2. K.D.A.K POLYETHYLEN maddeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kutunun imalatına granül(hurda) malzemesi kullanılmaz.
4. Kutunun rengi koyu sarı, kapak kırmızı olmalıdır.
5. Kutu üzerinde kuvvet uygulanıp ezildiğinde kırılma olmamalıdır.
6. Kutunun hacmi 5 litre olmalıdır.
7. Kutunun kalınlığı: 0.5 mm olmalıdır.
8. Kutunun 2 tarafında kabartma olarak "Tıbbi Atık Kutusu" yazısı ve tıbbi atık amblemi olmalıdır.
9. Kutunun üzerinde ¾ doluluk çizgisi kabartma şeklinde belli olmalıdır.
10. ¾ doluluk çizgisi üzerinde "Bu Çizgiye Kadar Doldurunuz" ikaz yazısı kutunun 4 tarafına kabartma olarak yazılı olmalıdır.
11. Kutunun ağzında iğne uçlarını çıkartabilmek için iki farklı şekilde çentik olmalıdır. Çentikler "U" ve "V" şeklinde olmalıdır.
12. Kapak kutunun üzerine bağlantılı olmalı ve kutudan ayrılmamalıdır. Kutu ¾ dolunca iç kapak kolayca kapatılabilecek şekilde olmalıdır.